|  |  |
| --- | --- |
| uoi1[1] |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ**  **………………………………………………………..**  **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  **…………………………………………………**  **Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**  **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** |  |
| **Πληροφορίες : ΚΑΚΑΪΔΗ ΤΖΕΝΗ**  **Τηλέφωνο : 26510 07306**  **e-mail :** [**supplies@uoi.gr**](mailto:supplies@uoi.gr) | **Προς:**  **Κάθε ενδιαφερόμενο** |

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

# (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Σε συνέχεια της Απόφασης Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αρ. πρωτ. 7991/26-02-2025 (ΑΔΑΜ:25REQ016376630, ΑΔΑ:61ΜΧ469Β7Η-259), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το έτος 2025»**, CPV:34928220-6, 45340000-2, συνολικού προϋπολογισμού **12.722,40€** με ΦΠΑ 24% (10.260,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%).

**Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.**

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0879ΑΑ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σφραγισμένο τον φάκελο της προσφορά σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις

**19/03/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00΄ Π.Μ.**

Επισημαίνουμε ότι κανένας ανοικτός φάκελος δεν θα γίνεται δεκτός από το Τμήμα Προμηθειών και θα επιστρέφεται την ίδια ημέρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η **αίτηση συμμετοχής** (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**), η οποία συνοδεύει τον φάκελο προσφοράς, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα εξής:

|  |
| --- |
| **Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων**  **Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης**  **Τμήμα Προμηθειών**  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. **…………./…..-…-2025**.»  **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το έτος 2025»** |

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: [https://www.uoi.gr](https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/anakoinoseis/).

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) στις

**19/03/2025 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00΄ Π.Μ..**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων - φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

1. Δήλωση συμμόρφωσης.
2. Οικονομική προσφορά.
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου. Η υποχρέωση προσκόμισης του εν λόγω αποσπάσματος αφορά και:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά και τους διαχειριστές, και

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Φορολογική ενημερότητα.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4782/2021).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ** |
| Συνημμένα   * ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ * Δήλωση συμμόρφωσης * Έντυπο οικονομικής προσφοράς * Προϋπολογισμός | **ΑΝΝΑ Κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** | |
|  | **ΠΡΟΣ ΤΟ**  **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  **ΙΩΑΝΝΙΝΑ** |
|  |  |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για το έτος 2025»**, συνολικού προϋπολογισμού **12.722,40€** με ΦΠΑ 24% (10.260,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%). |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΦΜ: |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |
| FAX: |
| e-mail: |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  | Ο ΑΙΤΩΝ |
|  |  |
|  | (Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος) |

|  |
| --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**  Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης χώρου καλλιέργειας γης της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Η εργασία είναι απαραίτητη για να καλύψει την ανάγκη μετακίνησης του χώρου καλλιέργειας γης μετά την απαλλοτρίωση τμήματος του οικοπέδου του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε στην περιοχή των ορίων με την λεωφόρο Νιάρχου. Οι χώροι ατομικής καλλιέργειας (λαχανόκηποι) θα μεταφερθούν σε διαθέσιμο τμήμα του οικοπέδου, πίσω από το αντλιοστάσιο άρδευσης, πίσω από το ΔΙΚΕΠΠΕΕ.  **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  Η νέα περίφραξη που θα κατασκευαστεί στον χώρο θα έχει βάση από άοπλο σκυρόδεμα και μέσα σε αυτό θα καταλήγει και η κάτω πλευρά του πλέγματος. Το πλέγμα θα στερεωθεί εντός και της τσιμεντένιας βάσης, σε βάθος 10 cm. Οι πάσσαλοι που θα χρησιμοποιηθούν για την στερέωση του πλέγματος θα τοποθετηθούν ανά 2 μέτρα. |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες του νέου χώρου καλλιέργειας γης της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων (ατομικά μερίδια – λαχανόκηποι), που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην Σύμβαση.  Τα είδη που περιγράφονται στον προϋπολογισμό θα παραδίδονται από τον ανάδοχο, τοποθετημένα, με τις αντίστοιχες εργασίες στον εν λόγω χώρο, παρουσία του επόπτη και της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. |
|  |
|  |
|  |

**Πίνακας Συμμόρφωσης**

Στη στήλη: «Απάντηση» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
|  |  |  | |  |
|  | Προμήθεια γαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης, συγκολλητού, ύψους 1,80m & πάχους 2,7mm με οπή (6x10)cm. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια γαλβανισμένων πασσάλων από ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, ύψους 2,5m/τεμ. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια πόρτας διαστάσεων 2μ x1μ, από γαλβανισμένη ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, με σύρτη και πλέγμα συγκολλητό όπως της περίφραξης. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή άοπλης τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, συνολικού όγκου 15 κυβικών μέτρων. | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία κατασκευής τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 220m μήκος x 0,2m πλάτος x 0,3m βάθος, συμπεριλαμβανομένης και της εκσκαφής | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία πλήρους και σταθερής τοποθέτησης 120 πασσάλων σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία κατασκευής της βάσης) | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία τοποθέτησης πόρτας | **ΝΑΙ** | |  |
|  | Εργασία έντεχνης και σταθερής τοποθέτησης γαλβανισμένου πλέγματος μήκους 220 μέτρων και ύψους 1,80μ.,με γαλβανισμένο σύρμα σε υφιστάμενους πασσάλους. Συμπεριλαμβάνεται στερέωση του πλέγματος στην τσιμεντένια βάση και τοποθέτηση οδηγών. | **ΝΑΙ** | |  |
|  |  | | | |
|  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
|  | Ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου και των απαιτήσεων της παροχής υπηρεσίας και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE για όσα από αυτά απαιτείται | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς | **ΝΑΙ** |  | |
|  | Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία και ποιότητα των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και οργανισμών τυποποίησης. | **ΝΑΙ** |  | |

|  |
| --- |
| **Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025** |
| (ημερομηνία συμπλήρωσης) |
| **Ο προσφέρων** |
| (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Προϋπολογισμός** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | |
| **A/α** | | **Είδος υλικού - προδιαγραφή** | | | | **Μονάδα μέτρησης** | | | **Ποσότητα** | | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | |
| **(1)** | | **(2)** | | | | **(3)** | | | **(4)** | | **(5)** | | | | **(6) = (4)\*(5)** | | | |
| 1 | | Προμήθεια γαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης, συγκολλητού, ύψους 1,80m & πάχους 2,7mm με οπή (6x10)cm. | | | | μέτρο | | | 220 | | 9,00 | | | | 1.980,00 | | | |
| 2 | | Προμήθεια γαλβανισμένων πασσάλων από ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, ύψους 2,5m/τεμ. | | | | τεμάχιο | | | 120 | | 22,00 | | | | 2.640,00 | | | |
| 3 | | Προμήθεια πόρτας διαστάσεων 2μ x1μ, από γαλβανισμένη ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, με σύρτη και πλέγμα συγκολλητό όπως της περίφραξης. | | | | τεμάχιο | | | 2 | | 350,00 | | | | 700,00 | | | |
| 4 | | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή άοπλης τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, συνολικού όγκου 15 κυβικών μέτρων. | | | | τεμάχιο | | | 1 | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | |
| 5 | | Εργασία κατασκευής τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 220m μήκος x 0,2m πλάτος x 0,3m βάθος, συμπεριλαμβανομένης και της εκσκαφής | | | | τεμάχιο | | | 1 | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| 6 | | Εργασία πλήρους και σταθερής τοποθέτησης 120 πασσάλων σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία κατασκευής της βάσης) | | | | τεμάχιο | | | 1 | | 800,00 | | | | 800,00 | | | |
| 7 | | Εργασία τοποθέτησης πόρτας | | | | τεμάχιο | | | 2 | | 70,00 | | | | 140,00 | | | |
| 8 | | Εργασία έντεχνης και σταθερής τοποθέτησης γαλβανισμένου πλέγματος μήκους 220 μέτρων και ύψους 1,80μ.,με γαλβανισμένο σύρμα σε υφιστάμενους πασσάλους. Συμπεριλαμβάνεται στερέωση του πλέγματος στην τσιμεντένια βάση και τοποθέτηση οδηγών. | | | | τεμάχιο | | | 1 | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | | | | **10.260,00** | | | | | | |
| **Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | | | | **2.462,40** | | | | | | |
| **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | | | | **12.722,40** | | | | | | |
| |  | | --- | | **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αφού έλαβα γνώση των απαιτήσεων του συγκεκριμένου χώρου και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και εργασίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη κι αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας και εργασίας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **A/α** | | **Είδος υλικού - προδιαγραφή** | | | | **Μονάδα μέτρησης** | | **Ποσότητα** | | | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | **Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)** | | **Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)** | |
| **(1)** | | **(2)** | | | | **(3)** | | **(4)** | | | **(5)** | | | | **(6) = (4)\*(5)** | | | | **(7)** | | **(8) = (4)\*(7)** | |
| 1 | | Προμήθεια γαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης, συγκολλητού, ύψους 1,80m & πάχους 2,7mm με οπή (6x10)cm. | | | | μέτρο | | 220 | | | 9,00 | | | | 1.980,00 | | | |  | |  | |
| 2 | | Προμήθεια γαλβανισμένων πασσάλων από ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, ύψους 2,5m/τεμ. | | | | τεμάχιο | | 120 | | | 22,00 | | | | 2.640,00 | | | |  | |  | |
| 3 | | Προμήθεια πόρτας διαστάσεων 2μ x1μ, από γαλβανισμένη ισοσκελή σιδηρογωνιά πλευράς 40mm, πάχους 4mm, με σύρτη και πλέγμα συγκολλητό όπως της περίφραξης. | | | | τεμάχιο | | 2 | | | 350,00 | | | | 700,00 | | | |  | |  | |
| 4 | | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή άοπλης τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, συνολικού όγκου 15 κυβικών μέτρων. | | | | τεμάχιο | | 1 | | | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | |  | |  | |
| 5 | | Εργασία κατασκευής τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 220m μήκος x 0,2m πλάτος x 0,3m βάθος, συμπεριλαμβανομένης και της εκσκαφής | | | | τεμάχιο | | 1 | | | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |  | |  | |
| 6 | | Εργασία πλήρους και σταθερής τοποθέτησης 120 πασσάλων σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία κατασκευής της βάσης) | | | | τεμάχιο | | 1 | | | 800,00 | | | | 800,00 | | | |  | |  | |
| 7 | | Εργασία τοποθέτησης πόρτας | | | | τεμάχιο | | 2 | | | 70,00 | | | | 140,00 | | | |  | |  | |
| 8 | | Εργασία έντεχνης και σταθερής τοποθέτησης γαλβανισμένου πλέγματος μήκους 220 μέτρων και ύψους 1,80μ.,με γαλβανισμένο σύρμα σε υφιστάμενους πασσάλους. Συμπεριλαμβάνεται στερέωση του πλέγματος στην τσιμεντένια βάση και τοποθέτηση οδηγών. | | | | τεμάχιο | | 1 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | **10.260,00** | | | | **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** | |  | |
|  | |  | | | | **Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | **2.462,40** | | | | **Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** | |  | |
|  | |  | | | | **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)** | | | | | | | | | **12.722,40** | | | | **Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)** | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | **Ιωάννινα, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025**  (ημερομηνία συμπλήρωσης) | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | **Ο προσφέρων** | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | | | (υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) | | | | | | | |
|  | | **Παρατήρηση:** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | | | Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται). | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |